REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

ZA NADMETANJE

–

SANACIJSKI RADOVI  NA  KULTURNOM CENTRU U KN.VINOGRADIMA  
NARUČITELJ: OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
PREDMET : Izvođenje radova na  sanaciji kulturnog centra u Kneževim Vinogradima 
Otvoreni postupak
1.
UPUTE PONUDITELJIMA
I. OPĆI PODATCI

1.Naziv i sjedište naručitelja:
Općina Kn.Vinogradi , Hrvatske Republike 3, 31309 Kn.Vinogradi

Tel.031/730-938: fax:031/732-106 

e-mail: opcina @ knezevi-vinogradi.hr , 
ardesa elektroničke pošte; www.knezevi-vinogradi.hr 

OIB:35938293122

2.Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:
Čila Todorović ing.građ., tel.031/730-252 ili 031/730-938
3.Evidencijski broj nabave; 03/14
4. U smislu  članka 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br.90/11, 83/13,143/13,13/14) naručitelj nije u sukobu interesa ni sa jednim gospodarskim subjektom.

5. Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak;

6.Procijenjena vrijednost nabave; 640.000,00 kn
7. Vrsta Ugovora: nakon provedenog postupka javne nabave sa odabranim 

ponuditeljem sklapa se Ugovor o javnoj nabavi radova;

8. Za predmetnu nabavu ne provodi se elektronička dražba;

II.  PODATCI O PREDMETU NABAVE
1.Opis predmeta nabave:
Sanacijski radovi na kulturnom centru u Kn.Vinogradima 

CPV:45453100-8
2.Vrsta i opseg , količina predmeta nabave;

Sanacijski radovi obuhvaćaju građevinsko obrtničke radove, vodovod i kanalizaciju, strojarske radove i elektroinstalaterske radove u  kulturnom centru. 
3.Tehnička specifikacija predmeta nabave;
Radovi na sanaciji izvodit će se na temelju glavnih i izvedbenih projekata. U razini prizemlja predviđa se rušenje postojećih sanitarnih čvorova, te njihova reorganizacija. Predviđa se demontaža podova , zamjena kompletne stolarije i ulaznog platoa, uredit će se fasada i toplinski izolirati. Postavit će se nove vodovodne i kanalizacijske instalacije kao i električna instalacija. U cilju povećanja energetske učinkovitosti i uštede toplinske energije u potpunosti će se izvesti nova instalacija centralnog grijanja i ventilacije.
Sanacijski radovi izvodit će se prema troškovnicima koji su sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.
Pravilno ispunjen troškovnik sadrži tekstualni opis stavke, jedinicu mjera po kojoj se stavka obračunava, količinu stavke, cijenu stavke i ukupnu cijenu stavke.
Troškovnik se mora u potpunosti ispuniti. Odnosno svaka stavka u troškovniku se ispunjava. Ponuditelj ne smije dopunjavati ili izmijeniti troškovnik.

4.Mjesto izvođenja radova;
    Općina Kneževi Vinogradi,  naselje Kneževi Vinogradi.
5. Početak i kraj izvršavanja ugovora;
    Početak radova odmah po potpisivanju ugovora. 

    Završetak radova do 20.11.2014 godine .
III. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
1.Obvezni razlozi isključenja ponuditelja

(1)Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih dijela odnosno za odgovarajuća kaznena dijela prema propisima države sjedišta gospodarskog  subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),

3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz članka 67 stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11,83/13, 143/13, 13/14) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz članka 67. stavka 1. točke 2.  ZJN gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda porezne uprave, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda porezne uprave ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. 

Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Ako javni naručitelj  nije u mogućnosti pribaviti potvrdu, radi provjere okolnosti može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1 i 2 ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1. članka 67. Zakona o javnoj nabavi (NN. 90/11,83/13,143/13,13/14).
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz članka 67. stavka 1. ZJN, utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
2. Ostali razlozi za isključenje

Naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja 

(1) Ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta. 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz gore navedene točke, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta. 
Taj izvod ili dokument ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz članka 68. stavka 1. točka1. ZJN, utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
IV. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja;
a) Način dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti
Svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja.
Suglasnost za obavljanje djelatnosti izdanu od strane nadležnog Ministarstva potrebnu za predmetnu nabavu.
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost.
2. Financijska sposobnost 
b) Financijske sposobnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:
1. bilancom, računom dobiti i gubitka, odnosno odgovarajućim financijski  izvještajem, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta,

2. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta, (BON-2) 
3. Tehnička i stručna sposobnost

c).Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta dokazuje se:

1.popis ugovora o sličnim radovima izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
2. navodom o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete i osobama koje izvođač radova može pozvati da izvedu radove,
3. izjavom o prosječnom godišnjem broju radnika izvođača radova i broju voditeljskog osoblja u posljednje tri godine,

4. izjavom o tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora.
Gospodarski subjekt može se osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.  

Pravila dostavljanja dokumenata

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva sukladno člancima 67. do 74. Zakona o Javnoj nabavi, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
 U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su natjecatelji ili ponuditelji dostavili sukladno s ovim odjeljkom Zakona, javni naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:

– od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ ili

– obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.
V. PODATCI O PONUDI

· sadržaj i način izrade
Ponuditelji se pri izradi ponuda moraju pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.


Ponuda mora sadržavati: 

1. popunjeni ponudbeni list , 

2. jamstvo za ozbiljnost ponude, 
3. dokumentacija kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,

4. dokumentacija kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja,

5. tražene dokaze sposobnosti ponuditelja, redoslijedom kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje,

6. popunjeni troškovnik 

7. izjava o prihvaćenju općih i posebnih uvjeta iz dokumentacije
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.  
Ponuda se predaje u izvorniku.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. 
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi.

Ispravci u ponudi moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđen i potpisom ponuditelja.
Pri  izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.

· način dostave ponuda:  
     Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave, naznakom predmeta nabave, naznakom „NE OTVARAJ!“.
    -   Alternativne ponude nisu dopuštene.
    -   Nije dopušteno dostavljanje ponuda elektroničkim putem.

   Tijekom roka za dostavu ponuda ponuditelj ponudu može mijenjati i   dopunjavati ili od ponude odustati na temelju pisane izjave.

    Promjene i dopune ili odustajanje od ponude ponuditelji dostavljaju na isti način kao i ponudu s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni, dopuni ili odustajanju od ponude.

· Cijena ponude:

Ponuditelj izražava cijenu u kunama bez iskazanog poreza.

Cijena ponude  piše se brojkama. 

U cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i
popusti           
Jedinična  cijena dana u ponudi je nepromjenjiva tijekom  trajanja Ugovora .

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. 

· Kriterij odabira najpovoljnije ponude:

          Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena.

· Jezik ponude:

          Ponuda mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
    -     Rok valjanosti ponude;

          Rok valjanosti ponude je 60 dana.

VI. OSTALE ODREDBE
PODIZVODITELJI

Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

1.naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz stavka 2.članka 86. ZJN bit će navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.

Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge.
Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

 
Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

– promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

– preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

– uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne.

Uz zahtjev, odabrani ponuditelj mora javnom naručitelju dostaviti podatke iz točke 1. za novog podizvoditelja.

Javni naručitelj može, prije odobravanja zahtjeva, od odabranog ponuditelja zatražiti važeće dokumente kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava:

– uvjete iz članka 67. i članka 68. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/2011,83/13) ako su u postupku javne nabave oni bili određeni i u odnosu na podizvoditelje,

– uvjete iz članka 71. i članka 72. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/2011,83/13)  ako se odabrani ponuditelj u postupku javne nabave za potrebe dokazivanja financijske te tehničke i stručne sposobnosti oslonio na sposobnost podizvoditelja kojeg mijenja,

– posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva sukladno članku 70. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/2011,83/13), ako je primjenjivo.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi
· Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva:

Ponuditelj treba da dostavi jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N.br.90/11,83/13), nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. ovoga Zakona, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo se dostavlja u obliku zadužnice na iznos od 20.000,00 kn

Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon  završetka postupka javne nabave. 
Odabrani ponuditelj treba kod potpisivanja Ugovora dostaviti:

1.jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza  
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostavlja se u obliku zadužnice na iznos od 50.000,00 kn 
2.jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da izvršitelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.
a jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku zadužnice na iznos od 50.000,00 kn kod dostave okončane situacije naručitelju.
· Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda;

Krajnji rok za predaju ponude je  ujedno i datum otvaranja ponude 19.08. 2014. do 12:00  sati, i do navedenog dana i sata trebaju prispjeti u Općinu Kn. Vinogradi, 31309 Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3.


Otvaranje ponuda je javno.

-
Rok donošenja odluke o odabiru; 


Rok za donošenje odluke o odabiru započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude.


Rok iznosi najviše 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

-
Način, rok i uvjeti plaćanja;
Izvoditelj će za izvedene radove ispostavljati privremene situacije i okončanu situaciju.

Naručitelj je dužan ovjeriti privremene situacije, najkasnije u roku 10 (deset) dana, od zaprimanja situacije,  prethodno ovjerene od strane stručnog nadzora građenja.

Naručitelj će izvoditelju platiti izvedene radove prema ovjerenim situacijama u roku do 30 (trideset) dana od dana ovjere situacija od strane Naručitelja.
U slučaju da je dio ugovorenih radova izvoditelj dao u podugovor i s obzirom da se ti radovi neposredno plaćaju podizvoditelju, izvoditelj radova mora svojoj situaciji obvezno priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno ovjerio.
-
Naziv i adresa žalbenog tijela i rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju za nadmetanje:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa stavkom 3. članka 145. ZJN  smatrat će se nepravodobnom.
(1) žalba se izjavljuje u roku pet dana  u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, i to od dana objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje.
(2) objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

(3)otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev objašnjenjem ili izmjenom vezanom uz dokumentaciju za nadmetanje te na  postupak otvaranja ponuda,
 (4) primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

 Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi članka146. stavka 2. ZJN, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

                                                                       Ovlašteni predstavnik naručitelja

                      Čila Todorović ing.građ.
                                                                    2. 

PONUDBENI LIST
P O N U D B E N I L I S T

1. Naziv i sjedište naručitelja: 
Općina Kn.Vinogradi , Hrvatske Republike 3, 31309 Kn.Vinogradi, OIB:35938293122 

Tel.031/730-938: fax:031/732-106 

e-mail: opcina @ knezevi-vinogradi.hr 

Internetska adresa: www.knezevi-vinogradi.hr 

2. osnovni podatci ponuditelja odnosno člana zajednice ponuditelja: 
Naziv tvrtke_____________________________________________________________ 

Sjedište ponuditelja_______________________________________________________ 

OIB(ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo): ___________________________________________________________________ 

Broj žiro računa tvrtke (IBAN)________________________________________________________________ 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a                                     DA                         NE 
Adresa za dostavu pošte____________________________________________________ 

Adresa e-pošte, __________________________________________________________ Kontakt osoba ponuditelja__________________________________________________ Telefon i broj faxa:________________________________________________________ 

2.1. Naziv, sjedište i adresa člana zajednice ponuditelja: 
________________________________________________________________________ 
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo): _______________________________________________________________________ 
IBAN: ______________________________________________________________ 
Ponuditelj je u sustavu PDV-a                                          DA                       NE 
(potrebno je zaokružiti jednu od ponuđenih mogućnosti) 

Adresa za dostavu pošte i adresa e-pošte: 

_______________________________________________________________________ 
Kontakt osoba: ___________________________________________________________ 
Broj telefona: ________________________Broj faksa:____________________________ 
Napomena: svi članovi zajednice ponuditelja obavezno prilažu popunjeni prilog ponudbenom listu za člana zajednice ponuditelja (Ponudbeni list – prilog I), koji se nalazi u dokumentaciji za nadmetanje 
3. Podaci o podizvoditeljima: 
3.1. Naziv i sjedište podizvoditelja:___________________________________________ ________________________________________________________________________ 
OIB podizvoditelja: ____________________________________________________ 
IBAN podizvoditelja: ___________________________________________________ 
 Naziv i sjedište podizvoditelja:___________________________________________ _________________________________________________________________ 
OIB podizvoditelja: ____________________________________________________ 
IBAN podizvoditelja: ______________________________________________ 
Napomena: ukoliko ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor podizvoditelju ponudbenom listu obavezno prilaže popunjeni prilog ponudbenom listu za podizvoditelja (Ponudbeni list – prilog II), koji se nalazi u dokumentaciji za nadmetanje 
4. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: 
_________________(slovima):___________________________________________ 
5. Iznos poreza na dodanu vrijednost: 
____________________________________________________________________ 
6. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: 
_______________(slovima):____________________________________________ 
7. Rok valjanosti ponude: 
_____________________________________________________ 
8. Datum i potpis ponuditelja 
_____________________________________________________________________________ 
NAPOMENA: Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjesto predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno 

                                                                                                                                            Ponudbeni list – prilog I
1. Naziv člana zajednice ponuditelja: 

___________________________________________________________________________ 

2.Predmet , količina i vrijednost:
	rednibroj 
	red. br. stavke u trošk. 
	predmet 
	jed. mj. 
	količina 
	vrijednost (bez PDV-a)1 

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	

	... 
	
	
	
	
	

	ukupna vrijednost (bez PDV-a): 


	

	PDV: 


	

	ukupna vrijednost (s PDV-om): 


	

	postotni dio 


	


Napomena: Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. 

U _______________, ______._______. 2014. 

(mjesto) (datum) 

                                                                                             ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA 
                                                                                                            (pečat i potpis ovlaštene osobe)
                                                                                              ________________________________________  
                                                                                                                                            Ponudbeni list – prilog II
1. Naziv podizvoditelja:
___________________________________________________________________________ 

2.Predmet , količina i vrijednost:
	rednibroj 
	red. br. stavke u trošk. 
	predmet 
	jed. mj. 
	količina 
	vrijednost (bez PDV-a)1 

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	

	... 
	
	
	
	
	

	ukupna vrijednost (bez PDV-a) : 


	

	PDV: 


	

	ukupna vrijednost (s PDV-om): 


	

	postotni dio 


	


Napomena: Naručitelj neposredno plaća svakom podizvoditelju za onaj dio ugovora koji je on izvršio

U _______________, ______._______. 2014. 

(mjesto) (datum) 

                                                                                                                         ZA PONUDITELJA
                                                                                                            (pečat i potpis ovlaštene osobe)

                                                                                              ________________________________________  

3.

TRAŽENI DOKUMENTI

IZ DOKUMENTACIJE ZA 

NADMETANJE
1. TROŠKOVNIK
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	TROŠKOVNIK - REKONSTRUKCIJA

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACIJA SVEUKUPNO

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	25%
	ukupno 
	 PDV 
	sveukupno

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	RUŠENJA I DEMONTAŽE
	 
	 
	 
	 

	II
	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	III
	ZIDARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	GRAĐEVINSKI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	OBRTNIČKI RADOVI
	25%
	 ukupno 
	 PDV 
	sveukupno

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	ALUMINIJSKA BRAVARIJA
	 
	 
	 
	 

	II
	KERAMIČARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	III
	SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	IV
	FASADERSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	OBRTNIČKI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A+B
	GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
	25%
	 ukupno 
	 PDV 
	sveukupno

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	B
	OBRTNIČKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A+B
	GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	NAPUTAK:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	U CIJENU SVAKE POZICIJE TROŠKOVNIKA OSIM CIJENE
	
	
	
	

	
	MATERIJALA I RADA MORA BITI UKLJUČENA I IZRADA, MONTAŽA,
	
	

	
	TE PO ZAVRŠETKU POSLA I DEMONTAŽA POTREBNE SKELE !
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	U CIJENU SVAKE POZICIJE TROŠKOVNIKA KOJE SE ODNOSE NA
	
	
	

	
	RUŠENJA, DEMONTAŽE I SVE OSTALE RADOVE KOJI U SEBI 
	
	
	

	
	SADRŽE STVARANJE ŠUTE MORAJU SADRŽAVATI U JEDINIČNOJ 
	
	
	

	
	CIJENI I ODVOZ ŠUTE NA GRADSKU DEPONIJU DO 25 KM!
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	SVE STAVKE RADOVA U CIJENI UKLJUČUJU I ČIŠĆENJE
	
	
	
	

	
	NAKON IZVEDENIH RADOVA.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	SASTAVNI DIO PODLOGE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
	
	
	
	

	
	SU OPĆI UVJETI. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	J. M.
	 KOLIČINA 
	 CIJENA 
	UKUPNO

	I
	RUŠENJA I DEMONTAŽE
	
	
	 kuna 
	kuna

	
	
	
	
	
	

	1
	Demontaža drvene obloge sa podkonstrukcijom sa zidova i stropova
	
	
	

	
	sa odvozom otpadnog materijala na deponiju do 25 km
	
	
	
	

	
	zidovi
	m2
	          100,00 
	
	

	
	stropovi
	m2
	            20,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Skidanje keramičkih pločica sa zidova sa odvozom otpadnog
	
	
	
	

	
	materijala na deponiju do 25 km
	
	
	
	

	
	
	m2
	            35,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Obijanje žbuke sa zidova sa odvozom otpadnog materijala na 
	
	
	
	

	
	deponiju do 25 km
	
	
	
	


	
	
	m2
	          280,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Obijanje žbuke sa stropova sa odvozom otpadnog materijala na 
	
	
	
	

	
	deponiju do 25 km. Površine sa kojih se obija žbuka dat će projektant
	
	
	

	
	
	m2
	          170,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Rušenje zidova od opeke debljine do 18 cm sa odvozom otpadnog 
	
	
	

	
	materijala na deponiju do 25 km
	
	
	
	

	
	
	m2
	            85,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Rušenje zidova od opeke debljine veće od 18 cm sa odvozom 
	
	
	
	

	
	otpadnog materijala na deponiju do 25 km
	
	
	
	

	
	
	m3
	              3,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Demontaža drvenih vrata sa dovratnicima veličine do i preko 2,0 m2 .
	
	
	

	
	Ponuda treba obuhvatiti demontažu stolarije, potrebnu skelu za sve 
	
	
	

	
	potrebne demontaže, slaganje i odvoz demontirane stolarije na 
	
	
	
	

	
	deponiju u Kneževim vinogradima koju će odrediti Investitor.
	
	
	
	

	
	veličina do 2,0 m
	kom
	              9,00 
	
	

	
	veličina preko 2,0 m
	kom
	              1,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Demontaža drvenih prozora sa dovratnicima veličine do i preko 2,0 m2.
	
	
	

	
	Ponuda treba obuhvatiti demontažu stolarije, potrebnu skelu za sve 
	
	
	

	
	potrebne demontaže, slaganje i odvoz demontirane stolarije na 
	
	
	
	

	
	deponiju u Kneževim vinogradima koju će odrediti Investitor.
	
	
	
	

	
	veličina do 2,0 m
	kom
	              5,00 
	
	

	
	veličina preko 2,0 m
	kom
	              1,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Demontaža stropa sa svim slojevima i podkonstrukcijom do drvene
	
	
	
	

	
	stropne konstrukcije sa odvoženjem otpadnog materijala na deponiju
	
	
	

	
	do 25 km
	
	
	
	

	
	
	m2
	            10,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Demontaža svih vrsta podnih obloga zajedno sa podlogom d= 10 cm
	
	
	

	
	sa odvoženjem otpadnog materijala na deponiju do 25 km
	
	
	
	

	
	
	m2
	          175,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Demontaža svih vrsta sanitarija zajedno sa instalacijama
	
	
	
	

	
	sa odvoženjem otpadnog materijala na deponiju do 25 km
	
	
	
	

	
	WC školjka
	kom
	              2,00 
	
	

	
	pisoar
	kom
	2,00               
	
	

	
	umivaonik
	kom
	              3,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	Ostali  radovi na rušenju. Obračun po stvarno utrošenom 
	
	
	
	

	
	vremenu ovjerenom od strane nadzornih inženjera
	
	
	
	

	
	VKV radnik
	sati
	          200,00 
	
	

	
	NKV radnik
	sati
	          200,00 
	
	

	I
	RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	A
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	J. M.
	 KOLIČINA 
	 CIJENA 
	UKUPNO

	II
	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
	
	
	 kuna 
	kuna

	
	
	
	
	
	

	1
	Strojno betoniranje armirano betonskih greda i nadvoja u pregradnim i
	
	
	

	
	nosivim zidovima presjeka >od 0,12 m3/m, konstrukcije
	
	
	
	

	
	beton C 25/30 razred izloženosti XF 1
	m3
	              5,00 
	
	

	
	oplata od dasaka sa podupiranjem
	m2
	            50,00 
	
	

	
	armatura B 500 A
	kg
	          625,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Izrada cementnog estriha iznad zvučne ili toplinske izolacije podova 
	
	
	

	
	mikrobetonom C 25/30 sa zaglađenom gornjom površinom. Estrih
	
	
	
	

	
	armiran mrežom MA 500/560 (mreža Q - 131) težine 2,21 kg/m2,
	
	
	
	

	
	što treba računati u cijenu estriha.
	
	
	
	

	
	Obračun po m2
	
	
	
	

	
	estrih d= 5 cm
	m2
	            20,00 
	
	

	
	estrih d= 6 cm
	m2
	          150,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	NAPUTAK:
	
	
	
	

	
	KOLIČINE BETONA SU PROCJENJENE. TOČNE KOLIČINE
	
	
	
	

	
	BITI ĆE IZRAČUNATE NA TEMELJU IZVEDBENOG PROJEKTA.
	
	
	
	

	
	KOLIČINE ARMATURE SU PROCJENJENE, NABAVU I OBRAČUN
	
	
	
	

	
	ARMATURE IZVRŠITI NA TEMELJU ARMATURNIH NACRTA U 
	
	
	
	

	
	IZVEDBENOM PROJEKTU KONSTRUKCIJE.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	J. M.
	 KOLIČINA 
	 CIJENA 
	UKUPNO

	III
	ZIDARSKI RADOVI
	
	
	 kuna 
	kuna

	
	
	
	
	
	

	1
	Zidanje pregradnih zidova prizemlja i kata debljine d= 12 cm 
	
	
	
	

	
	običnom punom opekom marke min M - 150 u mortu marke M - 10
	
	
	

	
	
	m2
	            50,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Zidanje zidova šupljom blok opekom marke min. M - 150 
	
	
	
	

	
	u mortu marke M - 5. Zidovi debljine d = 25 cm
	
	
	
	

	
	
	m3
	              5,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Izrada grube i fine produžne vapnene žbuke zidova od opeke ili betona u prostorijama. 
	
	
	
	

	
	U cijenu uključiti kutne lajsne na rubovima otvora i sudaru zidova,
	
	
	
	

	
	rabic pletivo na mjestima gdje su izvedene instalacija,
	
	
	
	

	
	te prajmer za betonske zidove.
	
	
	
	

	
	
	m2
	          300,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Izrada grube žbuke u cementnom mortu 1:3  
	
	
	
	

	
	(kao podloga za keramičke pločice)
	
	
	
	

	
	
	m2
	            80,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Izrada grube i fine produžne vapnene žbuke podgleda armirano betonskih stropnih ploča sa prethodnim nabačajem cementnog šprica.
	
	
	
	

	
	
	m2
	            25,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Zidarska pripomoć pri ugradbi instalacija.
	
	
	
	

	
	Obračun po stvarno utrošenom vremenu ovjerenom 
	
	
	
	

	
	od nadzornog inženjera 
	
	
	
	

	6.1.
	VKV radnik
	sati
	          200,00 
	
	

	6.2.
	NKV radnik
	sati
	          200,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Dobava i postavljanje XPS (ekstrudirani polistiren) ploča ukupne debljine 150 mm (tvrde ploče) umetanjem između rogova sa dodatnim mehaničkim učvršćenjem (vijci). Zaštita u 2 premaza polimerno cementnim ljepilom s plastičnom rabic mrežicom za impregnaciju preko ploča. U cijenu uključiti i potrebnu skelu
	
	
	
	

	
	
	m2
	          110,00 
	
	

	
	 
	
	
	
	

	8
	Izrada hidroizolacije poda u sanitarnim čvorovima u sljedećim slojevima:
	
	
	
	

	
	 - hladni premaz RESITOL-om
	
	
	
	

	
	 - 1 sloj BITULIT V-3 potpuno zavaren
	
	
	
	

	
	 - geo platno ili filc d= 0,3 mm
	
	
	
	

	
	
	m2
	            20,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Izrada spuštenog stropa s vodoravnim neprekinutim podgledom
	
	
	
	

	
	i protupožarnom zaštitom 60 min debljine 12,5 mm na metalnoj 
	
	
	
	

	
	potkonstrukciji kao KNAUF. Strop se pričvršćuje na međukatnu
	
	
	
	

	
	konstrukciju. Obračun sve komplet po m2
	
	
	
	

	
	
	m2
	            71,50 
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Izrada kazetnog spuštenog stropa dimenzija 60/60 cm kao Armstrong 
	
	
	

	
	Bioguard i protupožarnom zaštitom 60 min, visina spuštanja stropa
	
	
	
	

	
	20 cm, na metalnoj potkonstrukciji. Obračun sve komplet po m2
	
	
	
	

	
	
	m2
	            25,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Izrada i montaža gipskartonskih zidova kao KNAUF:
	
	
	
	

	
	Visina zidova: 270-470 cm
	
	
	
	

	
	Podkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila sa štancanim
	
	
	
	

	
	otvorima za vodovodne ili električne instalacije je čvrsto
	
	
	
	

	
	postavljena. Svi učvrsni elementi vijci i čavli su pocinčani
	
	
	
	

	
	ili fosforizirani. Lim za profile dmin= 0,6 mm.
	
	
	
	

	
	Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu
	
	
	
	

	
	izvode se brtvenom trakom.
	
	
	
	

	
	Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava
	
	
	
	

	
	se od micanja. Površine se izrađuju do stanja koje je
	
	
	
	

	
	pogodno za bojanje, bez temeljnog premaza.
	
	
	
	

	
	Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove
	
	
	
	

	
	koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunavaju.
	
	
	
	

	
	Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih
	
	
	
	

	
	radova ukalkulirani su u jediničnu cijenu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.1.
	Pregradni zid od GK ploča izrađen s metalnom podkonstrukcijom.
	
	
	
	

	
	Zid je nenosiv i nepomičan. Izolacijski sloj iz kamene vune
	
	
	
	

	
	je debljine od min. 50 mm
	
	
	
	

	
	39.K1 01 F
	
	
	
	

	
	Pregradni zid 125, 4GKB12,5
	
	
	
	

	
	Zid debljine 125 mm (CW 75/125), obostrana dvostruka
	
	
	
	

	
	obloga s Knauf pločama A13.
	
	
	
	

	
	Sistem KNAUF W 112
	
	
	
	

	
	sa bandažiranjem, gletanjem i brušenjem do moleraja
	
	
	
	

	
	
	m2
	            25,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	Obijanje žbuke sa dimnjaka sa odvozom otpadnog materijala na 
	
	
	
	

	
	gradsku deponiju do 25 km
	
	
	
	

	
	
	m2
	            10,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	13.
	Žbukanje dimnjaka grubo i fino u p.c.m. 1:3:9
	
	
	
	

	
	
	m2
	            10,00 
	
	

	
	
	
	            10,00 
	
	

	14.
	Zazidavanje i dozidavanje otvora u zidovima punom opekom marke
	
	
	

	
	min. M-150 u mortu marke M-25. Prilikom zidanja zid najmanje u 
	
	
	
	

	
	svakom 4. redu povezati sa postojećim zidom
	
	
	
	

	14.1.
	zidovi do i oko nadvoja
	m3
	              5,00 
	
	

	14.2.
	zazidavanje iznad nadvoja
	m3
	            10,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	15.
	Dobava i ugradba nadvoja nad vratima i nišama od NP I profila, 
	
	
	
	

	
	uključivo sa 2 antikorozivna premaza. Iznad otvora vrata ugrađuje 
	
	
	
	

	
	se po 3 profila, a iznad niša 2 profila
	
	
	
	

	
	profili NP I 20, L = 3,0 m
	kom
	              3,00 
	
	

	
	profili NP I 14, L = 1,50 m
	kom
	              2,00 
	
	

	
	profili NP I 8, L = 1,30 m
	kom
	              2,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	16.
	Ubacivanje Heraklit ploča debljine 30 mm sa strane NP I profila ispod
	
	
	

	
	rabic mreže kao podloge za žbukanje
	
	
	
	

	
	
	m2
	            20,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	17.
	Rabiciranje čeličnih nosača žičanim rabic pletivom
	
	
	
	

	
	
	m2
	            20,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	18.
	Podupiranje zida iznad otvora prilikom ugradnje nosača NP I
	
	
	
	

	
	
	kom
	              7,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	19.
	Izrada toplinske izolacije podova od tvrdog tervola d= 6 cm. U cijenu
	
	
	
	

	
	uključiti postavljanje PVC folije iznad izolacije prije izvedbe glazure
	
	
	
	

	
	
	m2
	          175,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	20.
	Struganje i čišćenje poda i zida do čvrste podloge, priprema
	
	
	
	

	
	podloge za izradu novih slojeva hidorizolacije.
	
	
	
	

	
	
	m2
	          175,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	21.
	Dobava materijala te izrada nove hidroizolacije nanošenjem
	
	
	
	

	
	hidroizolacijskog polimer-cementnog premaza. Premaz se
	
	
	
	

	
	nanosi na čvrstu pripremljenu podlogu u minimalno dva sloja,
	
	
	
	

	
	ukupne debljine 1,5 - 2,5 mm ili izrada hidroizolacije folijom 
	
	
	
	

	
	d = 1,5 mm.
	
	
	
	

	
	
	m2
	          150,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	22.
	Izrada toplinske izolacije zidova od tvrdog ekstrudiranog polistirena
	
	
	
	

	
	XPS-a, d = 5,0 cm. XPS se na zid ljepi građevinskim ljepilom ili
	
	
	
	

	
	pričvršćuje inox vijcima,
	
	
	
	

	
	ili obziđivanje zidova punom opekom i žbukanje
	
	
	
	

	
	
	m2
	          150,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	23.
	Oblaganje strehe OSB pločama d= 25 mm uključivo sa potrebnom
	
	
	
	

	
	podkonstrukcijom. Služi kao podloga za pričvršćenje toplinske izolacije
	
	
	

	
	pročelja. U cijenu uračunati potrebnu skelu i sam pomoćni materijal 
	
	
	

	
	za pontažu i pričcršćivanje
	
	
	
	

	
	
	m2
	            20,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	ZIDARSKI RADOVI UKUPNO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	B
	OBRTNIČKI RADOVI
	J. M.
	 KOLIČINA 
	 CIJENA 
	UKUPNO

	I
	ALUMINIJSKA BRAVARIJA
	
	
	 kuna 
	kuna

	
	
	
	
	
	

	
	NAPUTAK:
	
	
	
	

	
	ZA SVA VRATA, PROZORE I STIJENE VELIČINU OTVORA
	
	
	
	

	
	PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA! IZVEDBENE SHEME
	
	
	
	

	
	DONIJETI PROJEKTANTU NA PREGLED I ODOBRENJE!
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Izrada,dobava i ugradnja aluminijske bravarije u sistemu kao SCHUCO AWS/ADS 75 SI ili jednakovrijedan.        
	
	
	
	

	
	Aluminijski profili eloksirani ili plastificiran.
	
	
	
	

	
	Vanjsko ustakljenje transparentnim troslojnim IZO staklom (Low-E), debljine 4+14+4+14+4 mm, Uv= 0,7 W/m2K. Vanjsko staklo anti sol 70%.
	
	
	
	

	
	Ukupni koeficijent prolaska topline stakla i okvira Uw= 1,1 W/m2K.
	
	
	
	

	
	Unutarnje ostakljenje sigurnosno staklo d= 6 mm.
	
	
	
	

	
	Cijena treba obuhvatiti  okov (skriveni) vidljiva poluoliva , ustakljenje, sav potreban sitni materijal za ugradnju i potrebnu skelu za montažu.
	
	
	
	

	
	RAAL po izboru projektanta.
	
	
	
	

	
	Osim unaprijed navedenog u cijenu uključiti nabavu i ugradbu
	
	
	
	

	
	slijepih dovratnika (doprozornika) od čeličnih profila 20/40 mm,
	
	
	
	

	
	odmašćenih, očišćenih od hrđe i zaštićenih od korozije sa 2 (dva) 
	
	
	
	

	
	antikorozivna premaza u zidove od opeke ili betona.  
	
	
	
	

	
	Kod prozora i staklenih stijena u cijenu uračunati aluminijsku
	
	
	
	

	
	klupčicu u RAAL-u bravarije s vanjske strane, a kamenu klupčicu
	
	
	
	

	
	(granit) d= 2 cm po izboru projektanta s unutarnje strane. Širina
	
	
	
	

	
	klupčica 2 cm više od ruba zida. Detaljni opis u shemama bravarije.
	
	
	
	

	
	Sva vrata su sa mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VANJSKA BRAVARIJA - PROVJERITI MJERE U NARAVI!
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Poz 1
	
	
	
	

	
	Ulazna dvokrilna zaokretna ustakljena vrata 120/220 cm
	kom
	              1,00 
	
	

	1.2.
	Poz 2
	
	
	
	

	
	Klizna stijena 270/220+80 cm nadsvjetlo (otklopno zaokretno)
	kom
	1,00               
	
	

	1.3.
	Poz 3
	
	
	
	

	
	Otklopno zaokretni dvokrilni prozor 180/140 cm
	kom
	1,00               
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UNUTARNJA BRAVARIJA - PROVJERITI MJERE U NARAVI!
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.12.
	Poz 4
	
	
	
	

	
	Unutarnja staklena stijena sa zaokretnim vratima 210/220 cm
	kom
	              1,00 
	
	

	1.13.
	Poz 5
	
	
	
	

	
	Unutarnja zaokretna ustakljena vrata 120/220 cm
	kom
	              2,00 
	
	

	1.14.
	Poz 6
	
	
	
	

	
	Unutarnja puna vrata 85/220 cm
	kom
	              2,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Dobava materijala, izrada i ugradnja montažne fiksne  stijene u sanitarijama s jednim zaokretnim vratima. Stijena je visine h = 200 cm ( visina mjerena od kote gotovog poda ), za kabinu širine 90 (60 +30) cm, debljine 13 mm. Izvodi se od visokotlačno prešanog laminata koji je dodatno zaštićen akrilnopoliuretanskom smolom (kao proizvod Fundermax). Pregrade moraju biti otporne na ljuštenje, udarce, površinska oštećenja, otporne na kemikalije i lake za održavanje. Podnožje fiksnih elemnata - nogice od nehrđajućeg čelika, Ø 16 mm, uzdignuto od poda 15 cm, podesive za fino reguliranje. Vratno krilo je vel. 60x185 cm opremljeno s tri petlje za ovjes i tipskim okovom za otvaranje - kvake sa bravicom i oznakom zatvoreno/otvoreno, kukice za vješanje i sl. U cijeni stavke izmjere na licu mjesta, podkonstrukcija, te sav spojni i pričvrsni materijal, adekvatan okov i sl. Sve izvesti prema detaljnom nacrtu.
	
	
	
	

	
	Poz 23
	
	
	
	

	
	ŽENSKI WC  154/220 cm
	kom
	              1,00 
	
	

	
	Poz 24
	
	
	
	

	
	MUŠKI WC 154/220 cm
	kom
	              1,00 
	
	

	
	Poz 25
	
	
	
	

	
	Pregradni panel - MUŠKI WC 60/200 cm
	kom
	              1,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Inox ograda na stubištu od cijevi f 5 cm po shemi 
	
	
	
	

	
	uz zid
	m
	            15,00 
	
	

	
	u sredini stubišta
	m
	              7,50 
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	BRAVARSKI RADOVI UKUPNO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	B
	OBRTNIČKI RADOVI
	J. M.
	 KOLIČINA 
	 CIJENA 
	UKUPNO

	II
	KERAMIČARSKI RADOVI
	 
	 
	 kuna 
	kuna

	
	
	
	
	
	

	1.
	Dobava i polaganje keramičkih pločica na podove u sanitarnim 
	
	
	
	

	
	čvorovima i ostalim prostorijama. Pločice su 1. klase velikog formata, 
	
	
	

	
	po izboru projektanta.
	
	
	
	

	
	U cijenu po 1 m2 uključiti fugiranje i pranje poda po dovršetku posla,  
	
	
	

	
	te sve potrebne metalne profile na spojevima keramičkih pločica na
	
	
	

	
	podu sa drugom vrstom poda.
	
	
	
	

	
	Cijena pločica do 200 kn/m2.
	
	
	
	

	
	cijena pločica  150 kn/m2.
	m2
	          175,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Dobava i opločenje zidova u sanitarnim čvorovima po cijeloj visini 
	
	
	
	

	
	prostorije glaziranim keramičkim pločicama 1. klase velikog formata
	
	
	
	

	
	po izboru projektanta. 
	
	
	
	

	
	Pločice se lijepe na prethodno izvedenu grubu cementnu žbuku zidova
	
	
	

	
	po sistemu fuga na fugu, sa fugiranjem i pranjem pločica po završetku
	
	
	

	
	opločenja. U cijenu po 1 m2  uključiti sve potrebne PVC profile na
	
	
	
	

	
	spojevima pločica pod kutem.
	
	
	
	

	
	Cijena pločica do 200 kn/m2.
	
	
	
	

	
	cijena pločica  150 kn/m2.
	m2
	            50,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Dobava i polaganje na pod vanjskih prilaznih staza u prizemlju
	
	
	
	

	
	keramičke pločice  otporne na mraz 1. klase d=12 mm po
	
	
	
	

	
	izboru projektanta. Pločice se polažu cementni mort d=3 cm.
	
	
	
	

	
	U cijenu treba uključiti i fugiranje i pranje poda po dovršetku posla.
	
	
	

	
	Cijena pločica do 250 kn/m2.
	
	
	
	

	
	cijena pločica  150 kn/m2.
	m2
	            50,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Izrada i ljepljenje sokla od pločica visine 10 cm po opisu iz stavke 3.
	
	
	

	
	
	m
	            30,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	B
	OBRTNIČKI RADOVI
	J. M.
	 KOLIČINA 
	 CIJENA 
	UKUPNO

	III
	SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
	
	
	 kuna 
	kuna

	
	
	
	
	
	

	1.
	Bojanje zidova i stropova disperzivnim bojama u tonovima
	
	
	
	

	
	po izboru projektanta. Cijena bojanja obuhvaća: 
	
	
	
	

	
	gletanje, osnovni i završni premaz, te potrebnu skelu.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Bojanje na žbuci
	m2
	          240,00 
	
	

	1.2.
	Bojanje na gips kartonskim pločama
	m2
	50,00             
	
	

	1.3.
	Bojanje na betonskoj podlozi
	m2
	            10,00 
	
	

	
	
	
	
	
	


	2.
	Završno unutarnje čišćenje nakon izvedenih soboslikarskih radova
	
	
	
	

	
	
	m2
	          175,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	B
	OBRTNIČKI RADOVI
	J. M.
	 KOLIČINA 
	 CIJENA 
	UKUPNO

	IV
	FASADERSKI RADOVI
	
	
	 kuna 
	kuna

	
	
	
	
	
	

	1.
	Izrada toplinske fasade "BAUMIT" po prospektu i uputi
	
	
	
	

	
	prozvođača u slojevima:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 - Baumit Vorspitzer d = 0,5 cm
	
	
	
	

	
	 - Tervol PTP d = 8,0 cm, učvršćen na zid na tipskim 
	
	
	
	

	
	   pričvršćivačima plastična rabic mrežica
	
	
	
	

	
	 - Baumit Vorspitzer d = 0,5 cm
	
	
	
	

	
	 - Baumit Putz Spachtel d=0,3 mm
	
	
	
	

	
	 - Baumit Silikat Putz d=0,2 mm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	u boji po izboru projektanta.
	
	
	
	

	
	Obračun sve kompletno sa ugradnjom rubnih i perforiranih
	
	
	
	

	
	profila od pocinčanog lima za ojačanje završetaka i oko otvora.
	
	
	
	

	
	U cijenu uključiti i završno čišćenje oko objekta nakon izvedenih
	
	
	
	

	
	fasaderskih radova.
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 fasade
	
	
	
	

	
	
	m2
	            80,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Izrada sokla od teraplasta u tonu po izboru projektanta, visine 30 cm
	
	
	

	
	
	m2
	            20,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	IV
	FASADERSKI RADOVI UKUPNO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA

	

	No.
	Opis stavke
	Jedinica mjere
	Količina
	Cijena

	
	
	
	
	Jedinična
	Ukupno

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A )
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Plinski priključak 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Iskolčenje trase, stroji iskop rova za polaganje radnih plinskih cijevi širine 1 m i dubine 1 m u tlu. Iskopani materijal odbaciti van na min. 0,5 m udaljenosti od ruba rova.  
	m3
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Nabavka, dovoz i razastiranje pijeska po dnu rova, debljine 10 cm. Nakon ugradnje plinskog priključka pijesak razastrijeti u debljini 10 cm iznad cijevi. 
	m3
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Postavljanje trake "POZOR PLINOVOD" na 40 cm iznad tjemena cijevi
	m'
	12,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Zatrpavanje rova materijalom iskopa nakon zatrpavanja pijeskom. Zatrpavanje vršiti u slojevima uz stalno nabijanje, tako da se prvo stavi sitna zemlja.
	m3
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Odvoz viška zemlje i dobivene iskopom. U jediničnu cijenu uračunat je utovar, transport i istovar.
	m3
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Ostali nepredviđeni radovi u visini 5% ugovorenih radova koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, a pokažu se neophodni u toku izvedbe.
	pauš
	0,05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Izrada geodetske snimke izvedenih instalacija.
	m'
	12,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Plinski priključak 
	UKUPNO:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A ) GRAĐEVINSKI RADOVI
	UKUPNO:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B )
	STROJARSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Plinski priključak
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Materijal za izradu plinskog priključka zaključno s kuglastom slavinom.
	
	
	
	

	
	-elektro obujmica s nožem Ø 160/32, proizvod Georg-F.
	kom
	1,00
	
	

	
	-spojnica PE 32, proizvod Georg-F.
	kom
	1,00
	
	

	
	-cijev PE Ø 32x3 mm za plin prema ISO 4437, SDR 11-radna
	m'
	14,00
	
	

	
	-fleksibilna zaštitna cijev Ø 50 mm
	m'
	2,00
	
	

	
	-prijelazni komad PE/MJED PE 100, SDR 11; 32/25, proizvod Georg-F.
	kom
	1,00
	
	

	
	-crna čelična bešavna cijev NO 32 ( Ø 42,4x2,6 )
	m'
	1,50
	
	

	
	-plinska navojna kuglasta slavina NO 25, NP4
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Sitni montažni materijal 
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Montažni radovi na izvedbi instalacije plina prema tehničkom opisu i gore navedenim stavkama
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Tlačna proba nemjerenog dijela instalacije
	h
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Transport alata, materijala i opreme na gradilište s povratkom ostatka
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Plinski priključak
	UKUPNO:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Plinska instalacija
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Materijal za izradu MRS-e:
	
	
	
	

	
	-plinski filtar NO 20, NP6
	kom
	1,00
	
	

	
	-crne čelične bešavne cijevi ( radne cijevi  ) komplet s hamburškim lukovima, redukcijama i T-komadima prema standardu HRN C.B5.225 ili DIN 2440:
	
	
	
	

	
	
	 -NO 20 ( Ø 26,9x2,3 )
	m'
	2,00
	
	

	
	-regulator tlaka tip EKB-10/GA-1, NO 20                          ( vatrootporan ); pu=3 bar, pi=22 mbar, Qmax=10 m3/h; proizvod Gazgep 
	kom
	1,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-plinomjer tip G-4; NO 25; Qmax=6 m3/h s temperaturnom kompenzacijom; proizvod Ikom
	kom
	1,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-elastična cijev NO 25, l=200 mm
	kom
	1,00
	
	

	
	-ormarić za smještaj elemenata MRS-e dim. 600x600x260 mm izrađen od nehrđajućeg čeličnog lima, sa tipskom bravicom bez zaključavanja i ventilacijskim otvorima 
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Crne čelične bešavne cijevi ( proturne cijevi ) prema standardu HRN C.B5.225 ili DIN 2440:
	
	
	
	

	
	-NO 50 ( Ø 57,0x2,9 )
	m'
	2,50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Crne čelične bešavne cijevi ( radne cijevi  ) komplet s hamburškim lukovima, redukcijama i T-komadima prema standardu HRN C.B5.225 ili DIN 2440:
	
	
	
	

	
	-NO 25 ( Ø 33,7x2,6 )
	m'
	37,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Plinski ventil s gorućom zaštitom
	
	
	
	

	
	-NO 25, NP6
	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Mehaničko čišćenje cjevovoda čeličnom četkom do metalnog sjaja.
	m'
	37,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Antikorozijska zaštita cjevovoda  temeljnom bojom nakon tlačne probe.
	m'
	37,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Sitni montažni materijal ( žica za varenje, plin, kisik i drugo ).
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Montažni radovi na izvedbi instalacije plina prema tehničkom opisu i gore navedenim stavkama.
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Tlačna proba mjerenog dijela plinske instalacije prema tehničkom opisu, a sastoji se od prethodnog i glavnog ispitivanja.
	h
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	Transport alata, materijala i opreme na gradilište s povratkom alata.
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	Tehnički pregled plinske instalacije od strane distribitera plina ( HEP-plin d.o.o. ).
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Plinska instalacija
	UKUPNO:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Instalacija grijanja
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Kondenzacijski cirkulacijski zidni uređaj ecoTEC plus VU INT 466/4-5H, proizvod "VAILLANT", visoki stupanj iskoristivosti kondenzacijske tehnologije, emisija NOx < 50 mg/kWh, modulacijsko područje učina: 30 - 100 %, sustav Aqua-Kondens AKS, DIA sustav plus (digitalni sustav za informacije i analizu s proširenim funkcijama), priprema za priključenje spremnika. Uređaj za grijanje i pripremu tople vode (u kombinaciji s indirektno grijanim spremnikom). Prikladan za sustave grijanja s radijatorima ili podnim grijanjem. Elektronika u mikroprocesorskoj tehnici sa slijedećim funkcijama: elektronski nadzor i paljenje, sigurnosno ograničenje temperature, termička zaštita od nedostatka tople vode, vrijeme blokade plamenika nakon rada plamenika, naknadno vrijeme rada crpke nakon punjenja vanjskog spremnika, zaštita od blokiranja crpke, zaštita uređaja od niskih temperatura. Integrirani kondenzacijski izmjenjivač topline od plemenitog čelika. Kompaktni termički modul. Integrirana regulacija spremnika.
	kom
	1,00
	
	

	
	- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C:  12,3 - 44,1 kW
	
	
	
	

	
	- Maks. toplinsko opterećenje Q kod pogona grijanja:  45,0 kW
	
	
	
	

	
	- Najmanje toplinsko opterećenje:  12,5 kW
	
	
	
	

	
	- Maksimalna temperatura u polaznom vodu oko 90 °C
	
	
	
	

	
	- Područje podešavanja maks. temperature polaznog voda (tvornička postavka 75 °C: 40-85 °C
	
	
	
	

	
	- Dopušteni ukupni nadtlak:  3,0 bar
	
	
	
	

	
	- Količina protoka vode (u odnosu na ΔT=20 K):  1896 l/h
	
	
	
	

	
	- Količina vodenog kondenzata (pH vrijednost oko: 3,7) kod pogona grijanja 40 °C polazni vod/ 30 °C povratni vod:  4,5 l/h
	
	
	
	

	
	- Maksimalno toplinsko opterećenje kod punjenja spremnika:  45,0 kW
	
	
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Tipski sustav za odvod dimnih plinova/dovod zraka    ( Ø80 / Ø125 ) kao proizvod "VAILLANT" koji se sastoji iz slijedećih elemenata:
	kompl
	1,00
	
	

	
	-okomiti dimovodni komplet, crni; l=1,53 m 
	
	
	
	

	
	-razdjelni element
	
	
	
	

	
	-kontrolni otvor za cijev
	
	
	
	

	
	-okapnica dimovoda za kosi krov, crna
	
	
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	VR 60/3 - modul za hidrauličko proširivanje regulatora calorMATIC 630 i auroMATIC 620, proizvod "VAILLANT". eBUS povezivanje, mogućnost hidrauličkog proširivanja an dva miješajuća kruga s trosmjernim ventilom. Programiranje parametara krugova preko centralnog regulatora ili preko jednog sobnog korektora VR 90. Mogućnost spajanja do 6 modula VR 60 u jednom sustavu grijanja. Modulu treba osigurati vlastito napajanje 230 V.
	kom
	1,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	VR 90/3 - Daljinski korektor za regulatore calorMATIC 630 i auroMATIC 620. Mogućnost vremenskog programiranja na samom korektoru, tjedni program sa tri vremenska perioda po danu. Za daljinsko upravljanje jednog kruga grijanja u sklopu calorMATIC 630 ili auroMATIC 620 regulirajućeg sustava. eBUS povezivanje. Mogućnost podešavanaj krivulje grijanja, minimalne i maksimalne temperature polaznog voda grijanja i drugo. Grafički LC zaslon s prikazom tekstualnih poruka. Funkcija godišnjeg odmora. Mogućnost priključka do 8 korektora unutar jednog sustava sa šest modula VR 60/3.
	kom
	3,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Automatika sa regulacijom u ovisnosti o vanjskoj temperaturi za više krugova grijanja i spajanje u kaskadu calorMATIC 630/3, za regulaciju u ovisnosti o vanjskoj temperaturi za više krugova grijanja i spajanje u kaskadu. Regulacija temperature polaznog voda jednog direktnog i dva kruga s trosmjernim ventilom te pripreme potrošne tople vode. Jednostavno rukovanje „okreni i klikni“, brzo i jednostavna instalacija – sustav ProE. Montaža na zid. Mogućnost korištenja upravljačkog dijela regulatora kao korektora (kao pribor se naručuje VR 55). Osvijetljeni zaslon s prikazom tekstualnih poruka na hrvatskom jeziku te grafičkim prikazom aktualnih stanja rada. Digitalni sat s tjednim programom i tri vremenska perioda po danu (za centralno grijanje i za pripremu potrošne tople vode sa optočnom crpkom). Dvosmjerna komunikacija. Estrih – funkcija sušenja poda. Mogućnost priključka do 8 sobnih korektora VR 80 i VR 90. Za proširenje sustava moguće je priključiti do šest modula VR 60 sa po dva direktna ili miješajuća kruga (regulator može upravljati sa maks. 15 krugova grijanja). Termička dezinfekcija spremnika. 
	
	
	
	

	
	Svaki krug sa trosmjernim ventilom može biti individualno programiran za različitu namjenu. E-bus priključak za električno spajanje dodatnih modula. Mogućnost paralelnog rada uređaja na grijanju i pripremi tople vode. Zaštita od smrzavanja. Termička dezinfekcija spremnika. 
	
	
	
	

	
	Party funkcija – jednokratno punjenje spremnika. Funkcija godišnjeg odmora (dva programa). Prikaz konfiguracije osjetnika/ dijagnoze osjetnika. Ulaz za teleSWITCH. Mogućnost kaskadnog spajanja uz korištenje odgovarajućeg modula u zavisnosti od tipa uređaja. 
	kom
	1,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Montaža kondenzacijskog uređaja prema tehničkom opisu. Stavka obuhvaća postavljanje kondenzacijskog uređaja na zid, spajanje s instalacijama plina, centralnog grijanja ( razdjelnik ) kao i spajanje na tipski dimovodni sustav. Stavka također obuhvaća elektro radove ( spajanje automatike uključivo sav potreban materijal ).
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	Podešavanje plinskog kombi bojlera, prvo puštanje u rad, mjerenje plinova izgaranja, te izdavanje potvrde o uspješno obavljenom probnom radu od strane ovlaštene osobe.
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	Sitni potrošni materijal za spajanje plinskog kombi bojlera na instalaciju plina, grijanja, te na tipski dimovodni sustav. 
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	Hidraulička skretnica WH 40, proizvod "VAILLANT":
	kom
	1,00
	
	

	
	- 3,5 m³/h
	
	
	
	

	
	- priključak Rp 2"
	
	
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	Razdjelnik za tri cijevne grupe proizvod "VAILLANT" ( kat.br. 307597 )
	kom
	1,00
	
	

	
	-primarni krug: G 1 1/4"
	
	
	
	

	
	-sekundarni krug: G 1 1/4"
	
	
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11
	Cijevna grupa sa trosmjernim mješajućim ventilom R 1", polazni/povratni vod Rp 1", sa visokoefikasnom cirkulacijskom crpkom ( klasa A ) proizvod "VAILLANT" ( kat.br. 0020153853 )
	kom
	3,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.12
	Ekspanzijska posuda CAL-PRO 35 (centralno grijanje), 3 bara sa sigurnosnim ventilom.
	kom
	1,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13
	Kuglasta slavina za toplu vodu, komplet sa spojnim priborom, brtvama, dimenzija:  
	
	
	
	

	
	-NO 32 ( 1 1/4" )
	kompl
	10,00
	
	

	
	-NO 25 ( 1" )
	kompl
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.14
	Hvatač nečistoća-filter  za toplu vodu, komplet sa brtvama,  i spojnim priborom,  dimenzija: 
	
	
	
	

	
	-NO 25 ( 1" )
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.15
	Nepovratni ventil za toplu vodu, komplet sa brtvama,  i spojnim priborom,  dimenzija: 
	
	
	
	

	
	-NO 25 ( 1" )
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.16
	Dobava i montaža bakrenih cijevi (ravnih), zajedno s potrebnim fitinzima (lukovi, redukcije, T-komadi, prijelazni MS komadi odresci i otpad), materijalom za spajanje (meki lem) ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
	
	
	
	

	
	-NO32  ( 35x1.5 mm )   
	m'
	10,00
	
	

	
	-NO25  ( 28x1.5 mm )   
	m'
	90,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.17
	Izolacija cijevnog razvoda grijanja    paronepropusnom izolacijom od umjetnih materijala kao proizvod Armaflex XG, komplet sa ljepilom i samoljepljivom trakom za spojeve:
	
	
	
	

	
	-13x35
	m'
	10,00
	
	

	
	-13x28
	m'
	90,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.18
	PE-Xa cijevi tip RAUTITAN flex za instalaciju centralnog grijanja prema DIN 16892 komplet s fazonskim komadima i izolacijom, sve proizvod REHAU.
	
	
	
	

	
	-Æ 16x2,2 mm
	m'
	50,00
	
	

	
	-Æ 25x3,5 mm
	m'
	10,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.19
	Jednostruke plastične ili poniklovane rozete ugrađene na izlasku cijevi iz zida oko radijatora bojlera:
	
	
	
	

	
	-za cijev Æ 16
	kom
	12,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.20
	Zaštitna cijev kao REHAU kao mehanička zaštita cijevi za priključak vodova radijatora, na mjestima uvođenja cijevi u estrih ( kod radjelnika ), te za prelaženje fuga elatičnih fuga u estrihu.
	
	
	
	

	
	-za cijev Æ 16
	m'
	12,00
	
	

	
	-za cijev Æ 32
	m'
	8,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.21
	Izrada otvora u zidu za postavljanje razdjelnog ormarića, s zatvaranjem istog i izrada šliceva u zidu za prolaz cijevi radijatorskog grijanja.
	h
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.22
	Razdjelnik i sabirnik za polazni i povratni vod radijatorskog grijanja ( priključak NO 25 ) te priključcima NO 15 za svaki krug grijanja izrađen od nekorozirajuće mesingane legure, proizvod REHAU dimenzija te dobava razdjelnog ormarića za ugradbu u zid prostorije, pocinčane izvedbe s prednjom stranom i okvirom ( bijele   boje ), proizvod REHAU:
	
	
	
	

	
	-razdjelnik s 4 kruga
	kom
	1,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.23
	Odzračni ventil koji pristaje na razdjelnik/sabirnik.
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.24
	Ogrjevna tijela kao pločasti čelični radijatori kao tip vaiRAD proizvod kao "VAILLANT" sa pripadajućim priborom za zavješenje, univerzalnim zapornim ventilima proizvod kao "Danfoss" i odzračnim pipcima:
	
	
	
	

	
	-21V 600/900 ( Q=1225 W; 75/65 C )
	kom
	2,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.25
	Kupaonska ogrijevna tijela, proizvod kao "VOGLE&NOOT" sa pripadajućim priborom za zavješenje, komplet s odzračnim pipcem, radijatorskim ventilom i radijatorskim navijkom:
	
	
	
	

	
	-DELLA 1764/500/99 ( Q=706 W; 75/65 C )
	kom
	2,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.26
	Termostatske glave tip RA 2000, proizvod kao "Danfoss".
	kom
	3,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.27
	Sitni potrošni materijal potreban za montažu gore navedene opreme ( osim za kondenzacijski uređaj koji su predviđeni u stavci 3.6 ) kao npr. brtve, ovjesni pribor, silikonski kit i drugo.
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.28
	Montaža specificirane opreme i materijala prema tehničkom opisu do pogonske gotovosti ( osim kombi bojlera čija je montaža predviđena u stavci 3.4 ).
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.29
	Punjenje sistema i hladna tlačna proba
	h
	12,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.30
	Topla tlačna proba, probni pogon i fina regulacija sistema uključivo balansiranje u različitim režimima rada sa izradom zapisnika o protočnim količinama i temperaturama.
	h
	12,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.31
	Transport alata, materijala i opreme na gradilište s povratkom alata.
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.32
	Shema toplinske stanice ustakljena, uramljena i obješena o zid prostorije. Upute za rukovanje i održavanje, ustakljene, uramljene i obješene o zid.  
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Instalacija grijanja
	UKUPNO:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Ventilacija
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Ventilacija-prizemlje
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Isjecanje otvora u vratima za ugradnju plastičnih rešetki.
	h
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Izrada otvora u stropu/zidu za prolaz ventilacijskih kanala.
	kompl
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3
	Rešetka tip MLK 45 dimenzija 457x92 mm, proizvod "MAICO" za prestrujavanje zraka. Rešetke ugraditi u donjoj zoni vrata.
	kom
	2,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.4
	Sanitarni ventilator tip ECO 100 GF, Q=90 m3/h, N=11 W, klasa zaštite IPX4, za ugradnju u strop proizvod "KLIMA-KONTAKT". Komplet se sastoji od:
	kompl
	2,00
	
	

	
	-timera
	
	
	
	

	
	-pocinčane cijevi Ø 100 mm sa završnom kapom
	
	
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.5
	Jedinica za pripremu zraka tip RIS 700W za prozračivanje prostorija proizvod "KLIMA-KONTAKT" sa svom dodatnom opremom za ispravno funkcioniranje sustava, sijedećih karakteristika:
	kompl
	1,00
	
	

	
	-snaga vodenog grijača 4,7kW
	
	
	
	

	
	-režim grijanja 80/60 C
	
	
	
	

	
	-snaga ventilatora 255 W
	
	
	
	

	
	-broj okretaja 2000 min-1
	
	
	
	

	
	-toplinska iskoristivost 60%
	
	
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.6
	Protukišna rešetka tip  AFLM 250x250 iz aluminijskih presanih profila s ugradbenom ramom i sa zaštit. rešetkom za insekte, od čelika, pocinčano, proizvod "KLIMA-KONTAKT".
	kom
	2,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.7
	Priključna kutija za rešetku tip PKRV B/H 250           ( broj priključaka 1 ), proizvod "KLIMA-KONTAKT".
	kom
	2,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.8
	Rešetka za odsis zraka iz prostorije ti AH1 300x100 izrađena od aluminijskog profila eloksiranog u prirodnoj boji, proizvod "KLIMA-KONTAKT".
	kom
	4,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.9
	Stropni anemostat tip ANO 1, za dovod zraka, izrađen iz čeličnog lima i plastificiran u bijeloj boji RAL 9010. Ugradnja s vidljivim vijcima ili s traverznom, proizvod "KLIMAOPREMA" Samobor.
	kom
	2,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.10
	Izrada okruglih i pravokutnih kanala iz pocinčanog lima debljine 0,8 mm, komplet sa svim fazonskim komadima i koljenima sa skretnim lopaticama, prirubnicama, svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, te ovjesom, a sve prema DIN 1946 i DIN 24159.
	m2
	40,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.11
	Toplinska paronepropusna  izolacija kanala za zračne kanale Armaflex AC debljine  19 mm.
	m2
	50,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.2
	Sitni potrošni materijal kao vijci i slično.
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.13
	Montaža specificirane opreme i materijala prema tehničkom opisu do pogonske gotovosti. Stavka uključuje puštanje u rad sustava od strane ovlaštenog servisera, te izdavanje potvrda o izvršenim mjerenjima.
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.14
	Transport alata, materijala i opreme na gradilište s povratkom alata.
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Ventilacija-prizemlje
	UKUPNO:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Ventilacija-podrum
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Izrada otvora u stropu/zidu za prolaz ventilacijskih kanala.
	kompl
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.2
	Jedinica za pripremu zraka tip RIS 1500W za prozračivanje prostorija proizvod "KLIMA-KONTAKT" sa svom dodatnom opremom za ispravno funkcioniranje sustava, sijedećih karakteristika:
	kompl
	1,00
	
	

	
	-snaga vodenog grijača 10,17kW
	
	
	
	

	
	-režim grijanja 80/60 C
	
	
	
	

	
	-snaga ventilatora 780 W
	
	
	
	

	
	-broj okretaja 1230 min-1
	
	
	
	

	
	-toplinska iskoristivost 60%
	
	
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.3
	Protukišna rešetka tip  AFLM 250x250 iz aluminijskih presanih profila s ugradbenom ramom i sa zaštit. rešetkom za insekte, od čelika, pocinčano, proizvod "KLIMA-KONTAKT".
	kom
	2,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.4
	Priključna kutija za rešetku tip PKRV B/H 250           ( broj priključaka 1 ), proizvod "KLIMA-KONTAKT".
	kom
	2,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.5
	Rešetka za odsis zraka iz prostorije ti AH1 300x100 izrađena od aluminijskog profila eloksiranog u prirodnoj boji, proizvod "KLIMA-KONTAKT".
	kom
	9,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.6
	Stropni anemostat tip ANO 7, za dovod zraka, izrađen iz čeličnog lima i plastificiran u bijeloj boji RAL 9010. Ugradnja s vidljivim vijcima ili s traverznom, proizvod "KLIMAOPREMA" Samobor.
	kom
	3,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.7
	Izrada okruglih i pravokutnih kanala iz pocinčanog lima debljine 0,8 mm, komplet sa svim fazonskim komadima i koljenima sa skretnim lopaticama, prirubnicama, svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, te ovjesom, a sve prema DIN 1946 i DIN 24159.
	m2
	90,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.8
	Toplinska paronepropusna  izolacija kanala za zračne kanale Armaflex AC debljine  19 mm.
	m2
	115,00
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.9
	Sitni potrošni materijal kao vijci i slično.
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.10
	Montaža specificirane opreme i materijala prema tehničkom opisu do pogonske gotovosti. Stavka uključuje puštanje u rad sustava od strane ovlaštenog servisera, te izdavanje potvrda o izvršenim mjerenjima.
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.11
	Transport alata, materijala i opreme na gradilište s povratkom alata.
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Ventilacija-podrum
	UKUPNO:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Ventilacija
	UKUPNO:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Hlađenje-prostorija 5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Inverter klima komplet (unutarnja + vanjska jedinica) VAI 6-050 WN
	Kompl.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Inverter klima uređaj VAI 6-050 WNO (vanjska jedinica), visoki komfor te ušteda energije zahvaljujući inverter DC tehnologiji. Visoka energetska efikasnost A/A+/A++ u skladu s novom europskom regulativom ErP 2014. LC digitalni zaslon u boji. Vremenski program rada klima uređaja. Funkcija spavanja: automatsko prilagođavanje temperature u prostoriji sukladno snižavanju čovjekove tjelesne temperature. Funkcija toplog starta: sprečava pokretanje ventilatora na unutarnjoj jedinici dok se isparivač ne zagrije (u režimu grijanja). Mogućnost gašenja zaslona na unutarnjoj jedinici (tijekom noći). Auto restart funkcija: u slučaju nestanka električne energije klima uređaj se aktivira na prethodno postavljene postavke, čim je napajanje ponovo omogućeno. Zaštita od smrzavanja: ukoliko je, u režimu grijanja, došlo do stvaranja leda na izmjenjivaču vanjske jedinice, elektronika će to prepoznati te započeti s odleđivanjem. Anti-korozivna zaštita vanjske jedinice. 
	
	
	
	

	
	Funkcija "X-fan": odvlaživanje isparivača na unutarnjoj jedinici nakon funkcije hlađenja ili odvlaživanja, a u cilju da se spriječi korozija te stvaranje bakterija. Temperaturni raspod rada: hlađenje od -7 °C do + 45 °C (uz min. temp. prostorije 16 °C), grijanje od -7 °C do + 24°C (uz maks. temp. prostorije 30 °C).
	
	
	
	

	
	Napajanje:  230 V / 50 Hz
	
	
	
	
	

	
	Kapacitet hlađenja:  5,28 kW
	
	
	
	

	
	Ulazna snaga kod hlađenja:  1,63 kW
	
	
	

	
	Radna struja kod hlađenja:  7,20 A
	
	
	
	

	
	SEER:  5,60
	
	
	
	
	
	

	
	Kapacitet grijanja:  5,80 kW
	
	
	
	

	
	Ulazna snaga kod grijanja:  1,76 kW
	
	
	

	
	Radna struja kod grijanja:  7,80 A
	
	
	
	

	
	SCOP:  3,80
	
	
	
	
	
	

	
	Protok zraka (unutarnja jedinica):  550/650/780/850 m³/h
	
	
	
	

	
	Razina buke (unutarnja jedinica):  35/40/43/48 dB(A)
	
	
	
	

	
	Protok zraka (vanjska jedinica):  3200 m³/h
	
	
	

	
	Razina buke (vanjska jedinica):  55 dB(A)
	
	
	

	
	Rashladno sredstvo:  R410A
	
	
	
	

	
	Punjenje rashladnog sredstva:  1350 gr
	
	
	

	
	Kompresor tip:  rotacijski
	
	
	
	
	

	
	Ekspanzijski sustav:  Kapilarni
	
	
	
	

	
	Promjer cijevi za tekućinu/plin:  1/4" - 1/2"
	
	
	

	
	Maks. duljina cijevi:  25 m
	
	
	
	
	

	
	Maks. visina unutarnje jedinice ispod vanjske jedinice:  10 m
	
	
	
	

	
	Maks. visina vanjske jedinice ispod unutarnje jedinice:  10 m
	
	
	
	

	
	Prednapunjena duljina:  5 m
	
	
	
	

	
	Dodatno punjenje po metru:  20 gr
	
	
	
	

	
	Visina x duljina x dubina:  700 x 891 x 370 mm
	
	
	

	
	Težina:  45 kg
	
	
	
	
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.2
	Inverter klima uređaj VAI 6-050 WNI (unutarnja jedinica
	
	
	
	

	
	Napajanje:  230 V / 50 Hz
	
	
	
	
	

	
	Kapacitet hlađenja:  5,28 kW
	
	
	
	

	
	Ulazna snaga kod hlađenja:  1,63 kW
	
	
	

	
	Radna struja kod hlađenja:  7,20 A
	
	
	
	

	
	SEER:  5,60
	
	
	
	
	
	

	
	Kapacitet grijanja:  5,80 kW
	
	
	
	

	
	Ulazna snaga kod grijanja:  1,76 kW
	
	
	

	
	Radna struja kod grijanja:  7,80 A
	
	
	
	

	
	SCOP:  3,80
	
	
	
	
	
	

	
	Protok zraka (unutarnja jedinica):  550/650/780/850 m³/h
	
	
	
	

	
	Razina buke (unutarnja jedinica):  35/40/43/48 dB(A)
	
	
	
	

	
	Protok zraka (vanjska jedinica):  3200 m³/h
	
	
	

	
	Razina buke (vanjska jedinica):  55 dB(A)
	
	
	

	
	Rashladno sredstvo:  R410A
	
	
	
	

	
	Punjenje rashladnog sredstva:  1350 gr
	
	
	

	
	Kompresor tip:  rotacijski
	
	
	
	
	

	
	Ekspanzijski sustav:  Kapilarni
	
	
	
	

	
	Promjer cijevi za tekućinu/plin:  1/4" - 1/2"
	
	
	

	
	Maks. duljina cijevi:  25 m
	
	
	
	
	

	
	Maks. visina unutarnje jedinice ispod vanjske jedinice:  10 m
	
	
	
	

	
	Maks. visina vanjske jedinice ispod unutarnje jedinice:  10 m
	
	
	
	

	
	Prednapunjena duljina:  5 m
	
	
	
	

	
	Dodatno punjenje po metru:  20 gr
	
	
	
	

	
	Visina x duljina x dubina:  298 x 940 x 200 mm
	
	
	

	
	Težina:  13 kg
	
	
	
	
	
	

	
	ILI JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Građevinsko bušenje stropa i zidova za prolaz cjevovoda plinske i tekuće faze kao i za prolaz kondenzata te sanacija prodora kroz strop i zidove.
	h
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Bakrene odmašćene predizolirane cijevi u kolutu s izolacijom debljine(6-10) mm koja je otporna na difuziju vodene pare (μ10000) i na temperaturu-80°C/+115°C.Sve prema ASTM B280/EN12735: 
	
	
	
	

	
	 -Ø 6,4 mm ( 1/4" )
	m'
	20,00
	
	

	
	 -Ø 12,7 mm ( 1/2" )
	m'
	20,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	PVC-cijevi sa svim prijelaznim komadima i brtvenim materijalom za odvod kondezata s unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica, sljedećih dimenzija:
	
	
	
	

	
	-NO 25
	m'
	20,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje te inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem s dodatkom 30% srebra, prema DIN EN1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi te plin, kisik i dr.) 
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.6
	Ovjesni materijal za učvršćenje unutarnjih jedinica i predizoliranih bakrenih cijevi. ( vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo )
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.7
	Sredstvo za hlađenje ekološki plin R410A za nadopunjavanje sustava.
	kg
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.8
	Montaža sve navedene opreme i materijala,uključivo i ispuhivanje cijevnog razvoda te tlačna proba s N2 (dušik) na 33 bara utrajanju 24 sata,vakumiranje cijevnog razvoda te nadopunjavanje ekološkog plinaR410 A, sve prema uputama proizvođača.
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.9
	Puštanje u pogon kompletnog sustava hlađenja, od strane ovlaštenog servisera,s izdavanjem potrebnih garancija i izradu uputa za korištenje i održavanje sustava hlađenja.
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.10
	Transport alata, materijala i opreme na gradilište s povratkom alata.
	kompl
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Hlađenje-prostorija 5
	UKUPNO:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B ) STROJARSKI RADOVI
	UKUPNO:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACIJA

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A ) GRAĐEVINSKI RADOVI
	 
	 
	 

	 
	1.
	Plinski priključak
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	UKUPNO:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B ) STROJARSKI RADOVI
	 
	 
	 

	 
	1.
	Plinski priključak
	 
	 
	 

	 
	2.
	Plinska instalacija
	
	
	 

	 
	3.
	Instalacija grijanja
	
	
	 

	 
	4.
	Ventilacija
	
	
	 

	 
	5.
	Hlađenje-prostorija 5
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	UKUPNO:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNI TROŠKOVI (A+B)
	 
	 
	 

	 
	PDV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SVE UKUPNO
	 
	 
	 
	 
	 
	 


TROŠKOVNIK ELEKTRIČNA INSTALACIJE
	redni
	opis opreme
	jed.
	 
	 jed. 
	 ukupna 

	broj
	i radova
	mjera
	 količina 
	 cijena 
	 cijena 

	
	
	
	
	
	

	
	1 ELEKTRIČNA INSTALACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Odspajanje i demontaža postojeće i dotrajale električne instalacije i opreme objekta, komplet sa odvozom na za to predviđeni deponij
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Ugradnja u vanjski zid od opeke te spajanje gotovog priključno mjernog ormara (KPMO) kojega isporučuje distributer el. energije (HEP)
	kom
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Dobava, ugradnja u zid od opeke i spajanje el. razdjelnice centra (RO), koja se sastoji od ormara, (5x24U)
	
	
	
	

	
	kao SCHRACK tip ILC2U524 ili jednakovrijedan
	kom
	       1,00    
	
	

	
	komplet sa uzidnim okvirom sa vratima, bravicom s ključem, prednjim zaštitnim pločama, DIN nosačima, ostalim montažnim i spojnim priborom, te sa ugrađenom slijedećom opremom:
	
	
	
	

	
	cilindar bravica s ključem
	kom
	         1,00    
	
	

	
	3-polni limitator kojeg isporučuje elektrodistributer
	kom
	       1,00    
	
	

	
	4-polni odvodnik prenapona
	
	
	
	

	
	kao SCHRACK tip COMBTEC BC TNS 275/25 ili jednakovrijedan
	kom
	       1,00    
	
	

	
	3-polni isklopnik opremljen s  daljinskim okidačem
	
	
	
	

	
	kao SCHRACK tip A50/3 ili jednakovrijedan
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	3-polna rastavna sklopka s D0 osiguračima kao SCHRACK tip TYTAN I ili jednakovrijedna
	kom
	       1,00    
	
	

	
	D0 rastalni ulošci 50A
	kom
	       3,00    
	
	

	
	grebenasta sklopka
	
	
	
	

	
	1-2/20A/1P/DIN montaža
	kom
	       1,00    
	
	

	
	zaštitni prekidač
	
	
	
	

	
	C6/1
	kom
	       1,00    
	
	

	
	C10/1
	kom
	     10,00    
	
	

	
	C16/1
	kom
	     18,00    
	
	

	
	strujna zaštitna sklopka
	
	
	
	

	
	25A/4/0,03A
	kom
	       5,00    
	
	

	
	redne stezaljke 
	
	
	
	

	
	10mm2
	kom
	       5,00    
	
	

	
	2,5mm2
	kom
	     60,00    
	
	

	
	rad na montaži i spajanju opreme, Cu sabirnice, vodovi, stopice, označavanje…
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Dobava, montaža u zid od opeke, s naknadnim popravkom,  te spajanje  slijedeće instalacijske opreme:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	elektroinstalacijska oprema kao LEGRAND serija MOSAIC ili jednakovrijedna
	
	
	
	

	
	svaki sklopni / priključni element treba nuditi u komplet s pripadnom instalacijskom kutijom te montažnim i ukrasnim okvirom
	
	
	
	

	
	1-struka sklopka, 10A
	kompl
	       3,00    
	
	

	
	1-struka sklopka, 16A, svj. indikacija
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	2-struka sklopka, 10A
	kompl
	       4,00    
	
	

	
	1-struka utičnica, 16A
	kompl
	     22,00    
	
	

	
	1-struka utičnica, 16A, poklopac
	kompl
	       3,00    
	
	

	
	2-struka utičnica, 16A
	kompl
	       4,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	protupožarno (JPr) tipkalo s poklopcem, crvene boje, za isključenje el. opskrbe
	kom
	       1,00    
	
	

	
	p/ž instalacijska kutija, Ø60mm
	kom
	     50,00    
	
	

	
	p/ž razvodna kutija Ø80mm s poklopcem
	kom
	   150,00    
	
	

	
	ventilacijski relej kao SCHRACK tip BZ326328 ili jednakovrijedan
	kom
	       2,00    
	
	

	
	infracrveni zidni senzor pokreta 180°/IP44/10A
	kom
	       4,00    
	
	

	
	p/ž kutija sa sabirnicom za izjednačenje potencijala (SIP)
	kom
	       2,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Dobava i montaža na zid od opeke / drvene grede:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	instalacijska kutija 80x80mm kao "TEP" tip RKP IV-O ili jednakovrijedna
	kom
	     30,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	samogasiva plastična kabelska kanalica sa poklopcem 25x40mm
	m
	     60,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	kruta instalacijska PNT cijev  Ø20 mm, komplet s svim potrebnim montažnim i spojnim priborom
	m
	     60,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	n/ž utičnica s poklopcem 16A/230V/IP44
	kom
	       4,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Dobava i montaža u zid od opeke komplet s naknadnim popravkom, samogasive PVC instalacijske cijevi:
	
	
	
	

	
	CSS 50
	m
	   100,00    
	
	

	
	CSS 40
	m
	   100,00    
	
	

	
	CSS 32
	m
	   100,00    
	
	

	
	CSS 25
	m
	   200,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Dobava, polaganje u zid od opeke  te spajanje kabela:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	PP00-Y 5x10mm2
	m
	     50,00    
	
	

	
	PP-Y 5x2,5mm2
	m
	   100,00    
	
	

	
	PP-Y 3x2,5mm2
	m
	   600,00    
	
	

	
	PP-Y 5x1,5mm2
	m
	   100,00    
	
	

	
	PP-Y 4x1,5mm2
	m
	   100,00    
	
	

	
	PP-Y 3x1,5mm2
	m
	   650,00    
	
	

	
	PP/L-Y 3x1,5mm2
	m
	   100,00    
	
	

	
	P/MJ-Y 6mm2
	m
	   100,00    
	
	

	
	P/MJ-Y 10mm2
	m
	   100,00    
	
	

	
	P/MJ-Y 16mm2
	m
	   100,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Dobava, montaža na zid i strop te spajanje rasvjetnih armatura sigurnosne i opće rasvjete:
	
	
	
	

	
	svaku rasvjetnu armaturu treba nuditi u kompletu s pripadnom elektronskom predspojnom napravom, izvorima svjetlosti te montažnim i spojnim priborom
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	lokalna sigurnosna svjetiljka za stropnu i zidnu kao E-LINE tip E-8311L/UP ili jednakovrijedna, (8W / trajni spoj / 3h / IP43) komplet s piktogramom
	kompl
	       3,00    
	
	

	
	lokalna sigurnosna svjetiljka za stropnu i zidnu kao E-LINE tip E-8311L/UP ili jednakovrijedna, (8W / pripravni spoj / 3h / IP43) komplet s piktogramom
	kompl
	       7,00    
	
	

	
	nadgradna fluo armatura kao SITECO model SILUETTE tip 5MJ 222 7-2Q (2x49W), satinirana kapa ili jednakovrijedna
	kompl
	     16,00    
	
	

	
	montažni set za viseće ovješenje  fluoarmature SILUETTE (2x49W)
	kompl
	       4,00    
	
	

	
	stropna plafonjera kao SITECO model EUROPLEX TC  tip 5LS 234 7-2SR  2x11W, IP65 ili jednakovrijedna
	kompl
	       4,00    
	
	

	
	stropna plafonjera kao SITECO model EUROPLEX TC   tip 5LS 234 7-2TR  2x18W, IP65 ili jednakovrijedna
	kompl
	       2,00    
	
	

	
	zidna plafonjera kao PRIZMA model BLIZ VISA/C, tip 700513, 1x13W, IP65, ili jednakovrijedna
	kompl
	       4,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	El. spajanje trošila koje  dobavljaju  i ugrađuju drugi izvođači (bojleri, ventilatori…)
	kom
	       4,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Povezivanje stranih metalnih masa i instalacija (cjevovodi grijanja i hlađenja…) na kutiju za izjednačenje potencijala (SIP) sa obujmicama i ostalim priborom (vodovi uračunati u stavci vodova)
	kom
	     12,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Nespecificirani sitni montažni i instalacijski materijal (vijci, tiplovi, gips, izolir traka, kabelske spojnice…)
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	Sakupljanje otpadnog materijala i šute, komplet sa odvozom na za to predviđeni deponij
	m2
	       3,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	Podešavanje, označavanje i puštanje izvedene el. instalacije u rad
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	14
	Prvo ispitivanje i mjerenje izvedene el. instalacije od strane ovlaštene tvrtke komplet s izdavanjem ispitnih izvješća
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	15
	Izrada i isporuka projekta izvedenog stanja ( 3 primjerka)
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	

	
	1 SVEUKUPNO (1-15)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2 ELEKTRONIČKE INSTALACIJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Odspajanje i demontaža postojeće i dotrajale elektroničke instalacije i opreme, komplet sa odvozom na za to predviđeni deponij
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Dobava, ugradnja u fasadni zid i spajanje priključnog komunikacijskog ormarića (PEK)  kao KRONE BOX III ili jednakovrijednog, opremljenog slijedećom telekomunikacijskom opremom:
	
	
	
	

	
	bravica s ključem
	kom
	       1,00    
	
	

	
	nosač za 10 LSA regleta
	kom
	       1,00    
	
	

	
	rastavna LSA regleta za 10 parica (2/10)
	kom
	       6,00    
	
	

	
	LSA prenaponski magazin, opremljen s 10 odvodnika prenapona (8x20mm/MK-230V)
	kompl
	       3,00    
	
	

	
	rad na uvlačenju, spajanju i označavanju TK parica
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Dobava, montaža na zid i spajanje zidnog razvodnog komunikacijskog ormara REK (9Ux600x515mm)
	
	
	
	

	
	kao SCHRACK tip DW09605D- ili jednakovrijedan
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	komplet sa vodilicama, 19" nosačima te svim montažnim i spojnim priborom te ugrađenom slijedećom pasivnom komunikacijskom opremom:
	
	
	
	

	
	19" prespojni panel Cat.5 24xRJ45
	kom
	       1,00    
	
	

	
	19" napojna letva 7x16A/230V/prekidač
	kom
	       1,00    
	
	

	
	19" vodilica za kabele s 5 prstena
	kom
	       2,00    
	
	

	
	19" fiksna polica
	kom
	       1,00    
	
	

	
	prespojni kabel Cat.6, 0,5m
	kom
	       4,00    
	
	

	
	prespojni kabel Cat.6, 3m
	kom
	       4,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Dobava, ugradnja u zid od opeke te spajanje  slijedeće instalacijske opreme:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	1-struka komunikacijska priključnica, kao LEGRAND serija MOSAIC, (1xRJ45,Cat.5 / FTP) komplet sa p/ž instalacijskom kutijom, montažnim i ukrasnim okvirom
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2-struka komunikacijska priključnica, kao LEGRAND serija MOSAIC, (2xRJ45,Cat.5 / FTP) komplet sa p/ž instalacijskom kutijom, montažnim i ukrasnim okvirom
	kompl
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	zvučnička priključnica, LEGRAND tip 787 51 ili jednakovrijedan
	kompl
	8,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	p/ž razvodna kutija Ø80mm, s poklopcem
	kom
	80,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Dobava i polaganje u zid od opeke samogasive instalacijske cijevi:
	
	
	
	

	
	   CSS50
	m
	   100,00    
	
	

	
	   CSS40
	m
	   100,00    
	
	

	
	   CSS32
	m
	   100,00    
	
	

	
	   CSS25
	m
	   100,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Dobava, polaganje  kroz već položene  cijevi i instalacijske kanale, te spajanje kabela:
	
	
	
	

	
	F/UTP Cat.5
	m
	   250,00    
	
	

	
	LFZ-XY 2x1,5mm2
	m
	   300,00    
	
	

	
	P/MJ-Y 10mm2
	m
	   100,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Sakupljanje otpadnog materijala i šute, komplet sa odvozom na za to predviđeni deponij
	m2
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Nespecificiran  sitni instalacijski i spojni materijal i pribor (vijci, tiplovi, konektori, spojni kabeli…)
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Podešavanje, označavanje i puštanje u rad izvedene komunikacijske instalacije
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Ispitivanje i mjerenje kvalitete izvedene komunikacijske instalacije komplet s izdavanjem ispitnog izvješća
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Izrada i isporuka dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	

	
	2 SVEUKUPNO (1-11):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	3 ZEMLJANI RADOVI I INSTALACIJA UZEMLJENJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Iskop zemljanog rova (0,4x0,8m) u dvorištu  objekta, za potrebe polaganja uzemljivačke trake i kabela vanjske rasvjete
	m
	     30,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Dobava i polaganje u zemlju čelične nehrđajuće (Rf) trake P30x3,5mm (INOX)
	m
	     30,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Demontaža te ponovna montaža postojeće čelične pocinčane trake i pripadnih nosača, krovne prihvatne mreže, prilikom pretresanja krova
	m
	     80,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Dobava i postavljanje po zidu objekta čelične pocinčane (FeZn) trake P25x4mm komplet sa zidnim nosačima
	m
	     40,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Dobava i postavljanje po krovu objekta čelične pocinčane (FeZn) trake P25x4mm komplet sa krovnim nosačima
	m
	     60,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Dobava i postavljanje čeličnih nehrđajućih (Rf) križnih spojnica: traka-traka
	kom
	     20,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Dobava, postavljanje u zid i spajanje mjernih spojeva komplet s zidnim ormarićem
	kom
	       4,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Nespecificirani sitni montažni i spojni, instalacijski pribor
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Dobava, ugradnja u zid  i spajanje kutije sa sabirnicom za glavno izjednačenja potencijala (GSIP)
	kom
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Povezivanje stranih metalnih masa (rukohvati, građevinska bravarija…) na sustav uzemljenja objekta, komplet sa svim potrebnim instalacijskim i spojnim priborom
	kom
	     12,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Ispitivanje  i mjerenje  izvedenog uzemljenja i gromobranske instalacije od strane ovlaštene tvrtke, te izdavanje ispitnog izvješća
	kompl
	       1,00    
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	3 SVEUKUPNO (1-11):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA TROŠKOVA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1   ELEKTRIČNA INSTALACIJA
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2   ELEKTRONIČKE INSTALACIJE
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3  ZEMLJANI RADOVI i  INSTALACIJA UZEMLJENJA
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	UKUPNO:
	
	
	
	 

	
	                                                       PDV
	 
	 
	 
	 

	
	                                     SVE UKUPNO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TROŠKOVNIK VODOVOD, VATROOBRANA I KANALIZACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	              Opis radova                                              Jed.mjera    Količina        Jed.cijena        Ukupno



	
	I

 VODOVOD I VATROOBRANA

1.

Nabava, dobava i montaža čeličnih pocinčanih ili plastičnih tlačnih cijevi (tipa kao Wavin; Vargon) sa svim potrebnim fazonskim i spojnim komadima. Montažu, ispitivanje i oblaganje izvesti prema GN 810, uključivo s oblogom prema položaju i tlačnom probom.

- fi 1/2"

m'

35,0

- fi 3/4"

m'

22,0

- fi 1"

m'

10,0

- fi 2"

m'

20,0

2.

Nabava, dobava i montaža razne vodovodne armature i ventila

- kutni ventil za vodokotlić sa ručicom                    fi 1/2" - 3/8"

kom

2

- propusni ventil za uziđivanje s rozetom i kapom

- fi 1/2"

kom

2

3.

Nabava, dobava i montaža razne protupožarne opreme

- aparat za početno gašenje tip S-9 sa oznakom mjesta ( naljepnicom )

kom

2

- unutrašnji zidni hidrantski ormarić sa svom opremom ( mlaznica, crijevo i ventil )

kom

1

4.

Nabava, dobava i montaža termoizolacije na cijevima tople vode

- fi 1/2" - 3/4"

m'

12

- fi 1" - 2 1/2"

m'

I

 UKUPNO VODOVOD I VATROOBRANA 
 

 

 

 

 

II

 INSTALACIJE KANALIZACIJE

Radove izvoditi prema opisu GN 820

1.

Nabava, dobava i montaža kanalizacionih vodova, uključivo s fazonskim komadima, montaža i ispitivanje, te spajanje 

-plastične kanalizacione cijevi

- ND 50

m'

10,0

- ND 110

m'

5,0

- ND 160

m'

15,0

2.

Nabava, dobava i montaža razne kanalizacione armature i opreme

-plastični podni slivnik s poniklovanom rešetkom i tuljkom ( pomični odvod )

kom

3

- limena vratašca za ugradbu na revizijama , vel.25/25 cm ( poniklovana )

kom

1

- ljevano željezne tipske penjalice

kom

6

- ljevano željezni poklopac                 vel.60/60 cm - 1.5 t, težine 45 kg

kom

1

- limena ventilaciona glava fi 100 cm

kom

1

II

 UKUPNO KANALIZACIJA :

 

 

 

 

 

III

 SANITARNA OPREMA

Radove izvoditi prema GN 830, odabir tipa sanitarija i dodatne opreme u dogovoru sa investitorom odnosno projektantom

1.

Nabava, dobava i montaža komplet WC-a tips kao "GEBERIT" - sastoji se od konzolne školjke, sjedeče daske sa poklopcem, montažni čelični okvir, ugradbeni vodokotlić sa tipkom za čeono 

aktiviranje, kutni ventil za vodu, spojnim cijevima i svim montažnim materijalom, uključivo i kutija za papir

kom

2

2.

Nabava, dobava i montaža komplet zidnog pisoara, odvodnopreljevni ventil, baterijski senzorski ispirač vode, sve komplet funkcionalno, uključivo montažni materijal

kom

1

3.

Nabava, dobava i montaža pregrade pisoara

kom

1

4.

Nabava, dobava i montaža umivaonika, širine 510 mm, uključivo odvodno prelivni ventil i sav potrebni montažni materijal 

- keramički - montaža na kamenu ploču

kom

3

5.

Nabava, dobava i montaža razne opreme i armature uz umivaonik

- samostojeća elektonska jednoručna baterija  kojas se aktivira na senzor sa spojnim cijevima i kutnim ventilima

kom

3

- zidna posuda za tekući sapun

kom

3

- držač papira u roli

kom

2

- ogledalo veličine 140/100cm

kom

1

- ogledalo veličine 100/100cm

kom

1

- ploča od umjetnog kamena dimezija 140/50cm u koje se ugrađuje umivaonici sa nosačima, teksture i boje prema izvoru investitora

kom

4

- ploča od umjetnog kamena dimezija 100/50cm u koje se ugrađuje umivaonici sa nosačima, teksture i boje prema izvoru investitora

kom

1

III

 UKUPNO SANITARNA OPREMA :

 

 

 

 

 

IV

 RAZNI RADOVI

1.

Pripremno završni radovi prema GN-800

sati

15

2.

Dobava atesta ovlaštenih tvrtki prema važećim propisima za :

- kvalitetu vode iz novih instalacija

kom

1

- funkcionalnost vanjske hidrantske mreže

kom

1

3. 

Katastarski snimak instalacija položnih izvan građevine na lokaciji

m'

110

IV

 UKUPNO RAZNI RADOVI :

 

 

 

 

 

V

 GRAĐEVINSKI RADOVI

1.

Razna probijanja, štemanja i označavanja prodora.

- obračun prema stvarno utrošenom vremenu

sati

30,0

2.

Iskop za polaganje instalacija širine 0,8m 

- prosječne dubine 1,00 m

m3

30,0
3.

Ručno planiranje dna rova s točnošću +/- 5 cm

m2

24,0
4.

Dobava i razistiranje sloja pjeska na dno deb. 5-10cm

m3

2,20
5.

Zatrpavanje rova nakon položene i ispitane kanalizacije i vodovoda u slojevima sa nabijanjem do potrebne zbijenosti

m

- zatrpavanje pijeskom

m3

25,0

6.

Utovar i odvoz viška zemlje na deponiju

m3

30,0

7.

Izrada betonskih šahtova i ploča  vodonepropusnim betonom u oplati, minimalna armatura i ugradnja poklopaca i penjalica, uključivo s izradom vodonepropusnih kineta

- beton c 25/30 - xc2

m3

2,0

- oplata obična

m2

25,0

- armatura

kg

200

- ugradnja poklopca

kom

1

- ugradnja penjalica

kom

3

- izrada kineta

kom

1

V

 UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI :

 

 

 

 

 

VI

PRIKLJUČCI

Građevinski radovi šahtova obuhvaćeni uz kućnu instalaciju. Iskopi i sanacija na javnoj površini u posebnoj specifikaciji.

Radovi sagledani od strane projektanta.

Konačnu ponudu daje ovlašteno poduzeće.

a/ vodovodni priključak

1.

Izrada priključka mjernog čvorišta na granici parcele u šahtu sa priključkom

Nabava, dobava i montaža

- plastične cijevi PEHD-10 DN63

m'

10

- ventil - zasun 2"

kom

2

- ventil - zasun 1"

kom

2

- ležeći vodomjer sa impulsnim izvodom    

VM 7 - 25 - 1"

kom

1

VMP 30 - 50 - 2"

kom

1

- radijski modul

M4

kom

1

- zasun fi 2" sa ugradbenom garniturom i cestovnom kapom

kom

1

- ugradnja " T " komada u postojeći cijevovod uključivo svi spojni i fazonski komadi

kom

1

b/ kanalizacioni priključak

- plastične kanalizacione cijevi ND 160mm

m'

15

- izrada spoja na postojećoj kanalizaciji, vodonepropusnom ugradnjom cijevi

kom

1

c/ građevinski priključak

- razbijanje prometne površine

m2

6,0

- iskop zemlje

m3

12,0

- zatrpavanje pijeskom sa nabijanjem

m3

12,0

- utovar i odvoz viška zemlje

m3

12,0

- popravak prometnih površina, sloj betona 15 cm i završni sloj asfalta

m2

6,0

- postava potrebne prometne signalizacije

sati

40,0

VI

UKUPNO VODOVODNI PRIKLJUČAK:

 

 

 

 

 

Napomena uz sve grupe radova

Ovim predmjerom radova obuhvaćeni su svi instalaterski i montažerski radovi vezani uz instalacije vodovoda, kanalizacije i vatroobrane na lokaciji uz izvođenje potrebnih priključaka.

Jedinična cijena svake stavke treba obuhvatiti sve radove do potrebne funkcionalnosti opisanih radova. 

U svemu se pridržavati važećih normi i standarda ( GN HNR ).

Ponudu za izvođenje priključka zatražiti od distributera, koji je i ovlašteni izvođač radova na istom.

VI

DEMONTAŽA POSTOJEĆIH INSTALACIJA

1.

Blindiranje postojećeg dovoda vode

- obračun po satu rada

sati

5,0

2.

Demontaža postojećih sanitarnih uređaja 

- obračun po satu rada

sati

8,0

VI
DEMONTAŽA POSTOJEĆIH INSTALACIJA:
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Ponuditelj:_______________________________________________________

                ________________________________________________________

Posl.banka i žiro – račun:_____________________________________





____________________________________


Tel.____________________________


Fax____________________________


e-mail_________________________

Na temelju javnog nadmetanja br______________________________

Objavljenog u e-oglasniku javne nabave od ______________________od strane Općine Kn. Vinogradi, dajemo slijedeću

I Z J A V U

O prihvaćanju općih i posebnih uvjeta iz nadmetanja

Izjavljujemo da smo upoznati sa svim općim i posebnim uvjetima utvrđenim u dokumentaciji za nadmetanje te u cijelosti prihvaćamo iste.

Izjavljujemo da smo spremni, u slučaju da nakon provedbe postupka javne nabave naša ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, ispuniti predmetne radove.

U__________________________________dana________________________










Ponuditelj
                                                        ____________
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OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Kneževi Vinogradi, H.Republike 3. OIB 35938293122


